**[Таблица](http://lazebnay.ucoz.ua/rabota_s_tablicami.pdf). Первая строка таблицы A1\*B1\*C1\*D1\*e1\*f1\*G1\*H1\*I1\*J1\*K1\*L1\*M1\* n1\*o1\*P1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед изм** | **Стоимость ед** | **кол-во** | **Всего** | **примеч** |
| 1 | Демонтаж мягкой кровли 3-5 слоёв (битумная,наплавляемая кровля) | м2 | 200 | 500 | 100000 |  |
| 2 | Обустройство примыкания к вертикальной поверхности (планка примыкания) | м.п | 400 |  |  |  |
| 3 | Демонтаж коньков, примыканий, капельников, торцевой планки, | м2 | 100 |  |  |  |
| 4 | Монтаж кровельного покрытия из наплавляемого материала нижний слой | м2 | 200 |  |  |  |
| 5 | Монтаж кровельного покрытия из наплавляемого материала верхний слой | м2 | 100 |  |  |  |
| 6 | Промазка швов мастикой | м.п | 50 |  |  |  |
| 7 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки (с фасовкой в мешки) | м2 | 300 |  |  |  |
| 8 | Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (от 10 до 60 мм) | м2 | 600 |  |  |  |
| 9 | Монтаж арматурных карт (сетка) | м2 | 250 |  |  |  |
| 9 | Демонтаж гипсокартонного потолка | м2 | 300 |  |  |  |
| 9 | Устройство подвесных потолков из гипсокартона (с заделкой швов) | м2 | 700 |  |  |  |
| 9 | Грунтовка поверхности потолка (1 слой) | м2 | 70 |  |  |  |
| 9 | Шпатлёвка потолков под покраску | м2 | 700 |  |  |  |
| 10 | Покраска потолков водоэмульсионной краской (2 слоя) | м2 | 300 |  |  |  |
| 10 | Демонтаж потолков типа «Armstrong» | м2 | 200 |  |  |  |
| 10 | Демонтаж штукатурки (с фасовкой в мешки) | м2 | 300 |  |  |  |
| 11 | Монтаж штукатурной сетки | м2 | 250 |  |  |  |
| 12 | Штукатурка стен, с установкой маяков (от 25 до 40 мм) | м2 | 650 |  |  |  |
| 13 | Монтаж перфорированного уголка | м.п | 150 |  |  |  |
| 14 | Шпатлёвка стен под покраску | м2 | 600 |  |  |  |
| 15 | Покраска стен водоэмульсионной краской | м2 | 300 |  |  |  |
|  | Разборка тамбура входа, вынос материалов |  |  |  |  |  |
|  | Установка дверей материалов тамбура |  |  |  |  |  |

1. Перегородка на центр. входе.

2. Разрубить все вздутости, разогреть, разгладить, поставить латку.