Уважаемая Оксана.

Я понял, что это три автономные конструкции. Интересно примерный вес каждой?

Если так, то как они будут соединены между собой?

Потребуется ли для этого нащельник между конструкциями?

Ваше предложение – как их прикрепить к стойкам 80\*80?

Я давно снимал размеры проема (завтра подмерю), но отсутствие зазоров между полом и фермой и между конструкцией и стенами, указывает, что я не делал зазоры, т.к. не знал, как производитель устанавливает и косметирует примыкания к существующим/указанным кирпичным стенам.

В первой конструкции размер1783 мм(?) наверное 1785мм

Во второй конструкции размер1783 мм(?) наверное 1785мм

То же пара миллиметров прыгает по высоте. Программка?)

С уважением Канцара В.Д.